 File loader by PAJERO/MADTEAM 02.11.04
 ALLBOOT.SYS
 v.1.0
 bazowane i 100% zmienione na o.obj by TeBe

 Przy boot'owaniu wyłączyć BASIC !!!!

 Obsługa DOS 2, DOS II, MyDOS (do 16MB),
 przygotowane pod 126,5MB,
 podkatalogi,
 napędy 1-9,
 ustawia memlo, 
 gdy brak $2e0 uruchamia pierwszy blok,
 odszukuje nazwe ALLBOOT.SYS w katalogu aby wczytać ten plik,
  a jeśli nie znajdzie próbuje odczytać go wg FLINK $70f-710,
 zajmuje 3 sektory boot +2 gdzieś na dysku ....

 KLAWISZOLOGIA
 esc - self test lub q-omeg
 1-9 wybór nr stacji
 strzałki (także z control) - select file
 spacja - szybki powrót do rootdir
 return na nazwie:
       - pliku w formacie dosowym - odczytanie & run
       - podkatalogu - jego odczytanie
       - ".." - powrót do katalogu nadrzędnego     


 "TOMS INIT nie potrafil wczytac Historii Niespelnionych Zapedow 
 grupy TIGHT. Z braku innych loaderow zmuszony zostalem 
 do napisanie wlasnego" - cytat by TeBe.

 MEM w czasie odczutu 
     prog $700-a1f +bufor $1b00-1bff (bez zero page!!!)
 MEM w czasie wyboru pliku
     bufor $8000-8800 +ścieżka $aa00-acff (+zero page)

	Pajero.
